Reset :

Avec le composant MCP25625, il faut, au démarrage, soit faire un reset software (commande SPI) soit un reset hardware via la pin RESET. Voir datasheet page 30.

Pour le hardware, la pin RESET a une résistance de pullup (entre 1k et 10kOhm). Le reset peut être fait automatiquement grâce à un circuit RC (plus compliqué à mettre en place que le reset software)

