Compte rendu   
Carte Alimentation

Eléments importants :

* Doit pouvoir alimenter les différentes cartes électroniques du robot : 5V et 24V (éventuellement 12V pour des servos moteurs)
* Doit pouvoir accueillir une carte de mesure de courant
* Chaque type de sortie doit avoir des connecteurs différents avec des détrompeurs
* Entrée 24V