Compte rendu   
Carte Alimentation

Eléments importants :

* Doit pouvoir alimenter les différentes cartes électroniques du robot : 5V, 12V et 24V
* Doit pouvoir accueillir une carte de mesure de courant
* Chaque type de sortie doit avoir des connecteurs différents avec des détrompeurs
* Entrée 24V
* Relais de coupure des rails 12V et 24V commandé par la Raspberry PI
* 3 connecteurs 5V, 2 connecteurs 12V
* 2 sortie 24V (protégée par le relais)